## S2 Zemes darbi

### S2.1 Rakšanas darbi

Process ietver visas izmaksas par grunts (ieskaitot akmeņus un būvgružus) rakšanu ar iekraušanu, aizvešanu un šķirošanu. Darbs tiek veikts divos posmos: 1. posmā tiek izrakta grunts, novietošanas krastā un sašķirošana (DDS poz. 3.2.). No noraktā materiāla jāatšķiro granīta akmeņi ar masu >20kg (D>20cm). 2. posmā sašķirotais materiāls tiek aizvests uz būvgružu atbērtni (DDS poz. 3.8.), savukārt akmeņi tiek novietoti pagaidu krautnē (DDS poz. 3.9).

Zemes darbu apjomam jābūt minimālajam Būvdarbu izpildei nepieciešamajam apjomam.

Rakšana jāveic tā, lai pamata gruntis netiktu sajauktas, uzirdinātas, atmiekšķētas un sasaldētas.

Grunts un būvgruži, ko nav paredzēts izmantot atkārtoti darbos jānodod būvgružu (atgūto

materiālu) pārstrādē atbērtnē, Saules ielā 143, Ventspilī.

Pirms rakšanas darbu uzsākšanas komunikāciju īpašnieka pārstāvim ir jāprecizē to atrašanās vietu. Rakšanas darbi, kas skar citu dienestu būves, jāveic saskaņā ar to norādēm.

Turklāt izpildītājam jāpakļaujas kontrolei, ko attiecīgais dienests uzskata par nepieciešamu.

Rakšanas darbi jāpamato sastādot izpilduzmērījumus.

Būvbedres pamata plaknes maksimālā novirze no projektētās atzīmes var būt +/- 10cm.

Apjomu mēra kā projektā paredzētajā formā un dziļumā izraktai būvbedrei. Vienības cenās

būvuzņēmējam ir jāievērtē būvbedres nostiprinājumi, ja tādi ir nepieciešami, lai droši varētu veikt nepieciešamos būvdarbus.

Mērvienība: m3.