### S9.7 Bruģa seguma izbūve

Darbs paredz izbūvēt bruģa segumu. Zonā gar krasta nostiprinājumu paredzēts ieklāt betona bruģakmeni ar izmēriem 200x100x80. Bruģakmens tonis – gaiši pelēks. Prasībās betona bruģakmens materiāliem – saskaņā ar LVS EN 1338.

Darbus veikt atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2017” nodaļai 7.5. Bruģa noķīlēšanai izmantot cementa smilts maisījumu ar attiecību 1:10.

Apjomu uzmēra kā projektā paredzēto ar bruģakmeni pārklājamo platību.

Mērvienība: m2.