Sols autobusu pieturvietās

Sols ar dubulto sēžamvietu uz katru pusi un atzveltni. Izgatavots no masīvkoka pieskrūvēts nerūsējoša tērauda joslām. Elektropulētas nerūsējuša tērauda kājas d48 mm ar roku balstiem. Krāsa: gaišs koks vai krāsots tumši. Izmēri: 180x70x81 cm. Svars: 47 kg.



