Sols autobusu pieturvietās bez paviljoniem

Soliņš RODA, Uhh Design vai analogs.

#### Specifikācija

* **Lietojamības zonas**:
* **Garums**: 2000mm
* **Augstums**: 420mm
* **Atzveltnes augstums**: 750mm
* **Dziļums**: 630mm
* **Koka daļas krāsas tonis:** C4.20.30 no Acomix (AkzoNobel) krāsu kataloga
* **Metāla daļu krāsas tonis:** RAL 7046 vai RAL9022

#### 

Uzstādāmās atkritumu urnas autobusu pieturvietām.

Atkritumu tvertne AT701PF

Tilpums: 70 l, ar perforāciju

Materiāls: 1.0 mm nerūsējošais (AT701PF AISI) vai cinkots (AT701PF RAL) tērauds

* Divpusējas slēdzamas durvis
* Ugunsdrošs pelnu trauks
* Polietilēna maiss 100L
* Stiprināms pie pamatnes ar skrūvi
* Izmērs 420 x 870 mm

|  |  |
| --- | --- |
| autobusu pieturvietai **bez paviljona**, AT701PF AISI | autobusu pieturvietām **ar paviljonu** AT701PF RAL, pārklāts ar noturīgu pulvera krāsu RAL 5003 (tumši zila) |
|  | big_copy1AT703PF_5002 |